**Троллейный шинопровод ET PitON**

Компания [PitON Electric](http://pitonelectric.ru/about%22%20%5Co%20%22%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8) разработала серию ET – троллейный шинопровод для подключения подвижных потребителей, в первую очередь кранов. В сочетании с другими нашими сериями шинопроводов [СR1](http://pitonelectric.ru/products/ip68), Е1, Е3, А5, [L1](http://pitonelectric.ru/products/osvetitelnie-shinoprovodi) обеспечивает решение задач по передаче и распределению электроэнергии на токи от 25А до 7500А во всех  климатических и производственных условиях.

**Преимущества:**

* 5 пазов (желобов) для проводников
* Цвет - светлосерый.
* Температурный диапазон: от - 30℃ до + 55℃.
* Непрерывная зеленая линия с одной стороны корпуса обеспечивает его правильное положение и обозначает нулевой проводник.
* Номинальное напряжение изоляции 600В
* Номинальное рабочее напряжение 230/400В
* Корпус из ПВХ имеет высокую противо-ударную прочность и не поддерживает горение
* Стандартный корпус имеет длину 4 метра / возможна поставка специальных длин под заказ
* В наличии изогнутые элементы с минимальным радиусом изгиба 1.5 метра
* Степень защиты IP23
* Диапазон токов от 40 до 140А

**Места применения**

* Портовые, строительные и промышленные краны
* Системы складирования AS/RS
* Подвижные системы игровых парков
* Системы складирования AS/RS
* Линии сборок и испытаний
* Монорельсовые системы
* Лифты
* Мостовые краны

