Компания PitON Electric разработала серию L1 - шинопровод для подключения и питания маломощных потребителей на токи от 25А до 63А. В первую очередь L1 предназначен для питания электросветительных приборов, расположенных на протяженных участках и линиях. В сочетании с другими нашими серями шинопроводов - CR1, E1, E3, А5, шинопровод L1 обеспечивает решение задач по передаче и распределению электроэнергии на токи от 25А до 6400А во всех климатических и производственных условиях.

**ШИНОПРОВОДЫ PITON СЕРИИ L1 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:**

* Заводы
* Автосервисы
* Сельскохозяйственные фермы
* Логистические центры и склады
* Торговые центры
* Супермаркеты
* Гостиницы
* Офисы
* Школы
* Больницы
* Спортивные сооружения
* Другие объекты

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

* Сборка быстрее в 2 раза:
* Соединение двух прямых секций посредством защелкивания

Легкая модификация:

* Легко добавить или убрать светильник посредством защелкивания

Легко распределять нагрузку:

* Отводные блоки позволяют балансировать нагрузку на линии

Непрерывность электроснабжения:

* Светильники могут подключаться и отключаться под напряжением

**ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ**

Шинопроводная система является безопасным и надежным способом распределения и корректировки напряжения тока. Сложная конструкция способна защитить любое помещение/здание от перебоев с энергией, сделать его «живым», обеспечить быстрый доступ при монтаже. Особенно популярен шинопровод осветительный трехфазный.

